-60 -40 -20 0 20 40 60

Prescribed surface heat flux Q_{net}

100 200 300 -60 -40 -20 0 20 40 60

Adjustment to Q_{net} (iteration 15)

-60 -40 -20 0 20 40 60 Temp. error at iteration 0

100 200 300 -60 -40 -20 0 20 40 60 Temp. error at iteration 15

-6 -4 -2 0 2 4 6

-200 -100 0 100 200