--- manual/s_phys_pkgs/text/kpp.tex	2005/08/03 04:00:31	1.8
+++ manual/s_phys_pkgs/text/kpp.tex	2006/04/05 23:42:27	1.9
@@ -504,13 +504,8 @@
 
 Diagnostics output is available via the diagnostics package
 (see Section \ref{sec:pkg:diagnostics}).
-Available output fields are summarized in 
-Table \ref{tab:pkg:kpp:diagnostics}.
+Available output fields are summarized here:
 
-\begin{table}[h!]
-\centering
-\label{tab:pkg:kpp:diagnostics}
-{\footnotesize
 \begin{verbatim}
 ------------------------------------------------------
  <-Name->|Levs|grid|<--  Units   -->|<- Tile (max=80c)
@@ -523,9 +518,6 @@
  KPPmld  |  1 |SM  |m               |Mixed layer depth, dT=.8degC density criterion
  KPPfrac |  1 |SM  |                |Short-wave flux fraction penetrating mixing layer
 \end{verbatim}
-}
-\caption{~}
-\end{table}
 
 %----------------------------------------------------------------------
 
