--- manual/s_phys_pkgs/text/seaice-parms.tex	2010/08/30 23:09:21	1.5
+++ manual/s_phys_pkgs/text/seaice-parms.tex	2011/03/02 13:19:09	1.6
@@ -59,14 +59,6 @@
     & switch between free-slip and no-slip boundary conditions 
     &  %---ref---
     \\
-    LAD                 &                         2
-    &   time stepping scheme 
-    &  %---ref---
-    \\
-   IMAX\_TICE           &                        10
-    &   iterations for ice heat budget 
-    &  %---ref---
-    \\
    SEAICE\_deltaTtherm  &                   dTracerLev(1)
     &   thermodynamic timestep 
     &  %---ref---
@@ -75,6 +67,15 @@
     &   dynamic timestep 
     &  %---ref---
     \\
+   SEAICE\_deltaTevp    &                   0
+    &   EVP sub-cycling time step, values $>$ 0 turn on EVP
+    &  %---ref---
+    \\
+   SEAICE\_elasticParm & $\frac{1}{3}$ 
+     & EVP paramter $E_0$ & \\
+   SEAICE\_evpTauRelax & $\Delta{t}_{EVP}E_0$ 
+     & relaxation time scale $T$ for EVP waves & \\
+%   SEAICE_evpDampC & & & \\
    SEAICE\_dumpFreq     &                   dumpFreq
     &   dump frequency 
     &  %---ref---
@@ -139,17 +140,29 @@
     &   sea-ice strength Pstar 
     &  %---ref---
     \\
-   SEAICE\_sensHeat     &                   2.28400E+00
-    &   sensible heat transfer (1.75E-03 * 1004 * 1.3)
-    &  %---ref---
-    \\
-   SEAICE\_latentWater  &                   5.68750E+03
-    &   latent heat transfer for water (1.75E-03 * 2.5E+06 * 1.3)
-    &  %---ref---
-    \\
-   SEAICE\_latentIce    &                   6.44740E+03
-    &   latent heat transfer for ice (1.75E-03 * 2.834E+06 * 1.3)
-    &  %---ref---
+    SEAICE\_rhoAir      & 1.3 (or \code{exf} value)
+    & density of air (kg/m$^3$)
+    & %---ref--- 
+    \\
+    SEAICE\_cpAir       & 1004 (or \code{exf} value)
+    & specific heat of air (J/kg/K)
+    & %---ref--- 
+    \\
+    SEAICE\_lhEvap      & 2,500,000 (or \code{exf} value)
+    & latent heat of evaporation % for water (J/kg)
+    & %---ref--- 
+    \\
+    SEAICE\_lhFusion    &   334,000 (or \code{exf} value) 
+    & latent heat of fusion %for ice and snow (J/kg)   
+    & %---ref---
+    \\
+    SEAICE\_lhSublim    & 2,834,000 
+    & latent heat of sublimation  %for ice and snow (J/kg)
+    & %---ref---
+    \\
+    SEAICE\_dalton      & 1.75E-03  
+    & sensible heat transfer coefficient
+    & %---ref--- 
     \\
    SEAICE\_iceConduct   &                   2.16560E+00
     &   sea-ice conductivity 
@@ -203,12 +216,8 @@
     &   parameter used in advect.F 
     &  %---ref---
     \\
-   A22                 &                   1.50000E-01
-    &   parameter used in growth.F 
-    &  %---ref---
-    \\
    HO                  &                   5.00000E-01
-    &   demarcation ice thickness 
+    &   demarcation ice thickness (AKA lead closing paramter $h_0$)
     &  %---ref---
     \\
    MAX\_HEFF            &                   1.00000E+01
@@ -231,10 +240,18 @@
     &   minimum ice temperature 
     &  %---ref---
     \\
+   IMAX\_TICE           &                        10
+    &   iterations for ice heat budget 
+    &  %---ref---
+    \\
    SEAICE\_EPS          &                   1.00000E-10
     &   reduce derivative singularities 
     &  %---ref---
     \\
+   A22                 &                   1.50000E-01
+    &   parameter (minimum area) used in growth.F 
+    &  %---ref---
+    \\
 \hline
 \end{tabular}
 }
